**Technologický postup**

Komunikace vykazuje výtluky, četné trhliny a propady.

Návrh řešení opravy:

* Frézování živičného krytu
* Zametení vozovky
* Stříkání živičného spojovacího postřiku
* Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem ACO 11
* Výškové upravení uličních vstupů, vpustí, šoupat, příp. hydrantu
* Strojní pokládka asfaltového betonu ACO 11 tř. I tl. 4 cm
* Ošetření spár